{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Inicio","Aprovechamiento","Fugas","Tea","Compilado Mensual","Datos Aprovechamiento_Mensual","Datos Fugas_Mensual","Datos Tea_Mensual","Gráfica de Tendencia","Tabla 6-12"],"not_rendered":{"charts":1,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":17,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Inicio","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Aprovechamiento","index":1,"n_rows":79,"n_cols":4,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,1,4,3],[18,1,18,3],[67,1,67,3],[55,1,55,3],[6,1,6,3],[17,1,17,3],[27,1,27,3],[38,1,38,3],[39,1,39,3],[46,1,46,3]]}
[]
[null,"Realización del reporte ",{"$f":"+TODAY()","v":"2019-12-03"}]
[null,"Fecha a reportar"]
[]
[null,"RECUPERACIÓN DE GAS PARA APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO"]
[]
[null,"VENTEO"]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"BEaño1 =","tCO2e"]
[null,"Vf,y  =","ft3"]
[null,"GEf =","-"]
[null,"Densidad del aire seco","Kg/m3",1.2754000000000001]
[null,"Factor de conversión","m3/ft3",2.8000000000000001E-2]
[null,"wCH4 =","Kg CH4 / kg Gas"]
[null,"GWPCH4=","tCO2e/tCH4"]
[]
[null,"QUEMA DE GAS EN TEA"]
[null,"NIVEL 2"]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"BEy =","tCO2e"]
[null,"Vf,y  =","ft3"]
[null,"NCVRG,f,y =","BTU/ft3"]
[null,"EFCO2, Metano =","tCO2e/TJ",54.834000000000003]
[null,"Factor de conversión","TJ/BTU",1.055E-9]
[]
[null,"NIVEL 3"]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"BEy =","tCO2e"]
[null,"Vf,y  =","ft3"]
[null,"GEf =","-"]
[null,"Densidad del aire seco","Kg/m3",1.2754000000000001]
[null,"Factor de conversión","m3/ft3",2.8000000000000001E-2]
[null,"wC =","Kg C / kg Gas"]
[null,"Factor de conversión","Kg CO2/kg C",3.6666666666666665]
[]
[null,"AUTOGENERACIÓN "]
[null,"CONECTADO AL SIN"]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"BEy =","tCO2e"]
[null,"EGy =","MWh"]
[null,"EFSIN,y =","tCO2e/MWh"]
[]
[null,"ENERGÍA DE OTRA FUENTE"]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"BEy =","tCO2e"]
[null,"Fuente Eléctrica","-"]
[null,"EGy =","MWh"]
[null,"EFSIN,y =","tCO2e/MWh"]
[null,"ηplanta,i =","-"]
[]
[null,"EMISIONES PROYECTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE"]
[]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"PEFC,j,y =","tCO2e"]
[null,"Tipo de Combustible"]
[null,"FC i,y =","-"]
[null,"NCV I,y  =","BTU/unidad de masa o volumen"]
[null,"EF CO2, I, y   =","tCO2e/TJ"]
[null,"Factor de conversión","TJ/BTU",1.055E-9]
[null,"PEFC,f,y =","tCO2e"]
[]
[null,"REDUCCIÓN DE EMISIONES"]
[]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"Reducción de Emisiones","tCO2e"]
[null,1]
[null,0]
[null,0]
[null,2]
[null,6]
[null,1]
[null,0]

{"sheet":"Fugas","index":2,"n_rows":60,"n_cols":4,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,1,4,3],[30,1,30,3],[7,1,7,3],[17,1,17,3],[35,1,35,3],[6,1,6,3]]}
[]
[null,"Realización del reporte ",{"$f":"+TODAY()","v":"2019-12-03"}]
[null,"Fecha a reportar"]
[]
[null,"REDUCCIÓN DE FUGAS FÍSICAS DE GEI EN SISTEMAS Y EQUIPOS"]
[]
[null,"FUGAS"]
[null,"NIVEL 2"]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"BEy =","tCO2e"]
[null,"GWPCH4 =","tCO2e / tCH4"]
[null,"WCH4,y,r =","Kg CH4 / kg Gas "]
[null,"Fuga","-"]
[null,"EFi   =","Kg gas/hora"]
[null,"Tr,i=","Horas"]
[null,null,null,4.4999999999999997E-3]
[null,"NIVEL 3"]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"BEy =","tCO2e"]
[null,"GWPCH4 =","tCO2e / tCH4"]
[null,"Fuga","-"]
[null,"Fgas,j =","ft3 Gas/h"]
[null,"ρj,y=","lb/ ft3"]
[null,"WCH4,y,j =","Kg CH4 / kg Gas "]
[null,"URj =","-"]
[null,"Tj,y","Horas"]
[null,"Factor de Conversión","kg/lb",0.45400000000000001]
[null,null,null,-16]
[null,"EMISIONES PROYECTO "]
[]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"PEy ","tCO2e",0]
[]
[null,"REDUCCIÓN DE EMISIONES"]
[]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"Reducción de Emisiones","tCO2e"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,1,1]
[null,0,-16]
[null,0]
[null,3]
[null,4]

{"sheet":"Tea","index":3,"n_rows":59,"n_cols":4,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,1,4,3],[6,1,6,3],[17,1,17,3],[22,1,22,3]]}
[]
[null,"Realización del reporte ",{"$f":"+TODAY()","v":"2019-12-03"}]
[null,"Fecha a reportar"]
[]
[null,"REDUCCIÓN DE FUGAS FÍSICAS DE GEI EN SISTEMAS Y EQUIPOS"]
[]
[null,"TEAS"]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"BEy =","tCO2e"]
[null,"GWPCH4 =","tCO2e / tCH4"]
[null,"VGT =","ft3"]
[null,"fcCH4, GT =","lbCH4/ft3"]
[null,"ηfinal =","-","0.98"]
[null,"ηinicial =","-"]
[null,"Factor de Conversión","Kg/lb",0.45400000000000001]
[]
[null,"EMISIONES PROYECTO "]
[]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"PEy ","tCO2e",0]
[]
[null,"REDUCCIÓN DE EMISIONES"]
[]
[null,"Parámetros","Unidades","Valor"]
[null,"Fuente","-"]
[null,"Reducción de Emisiones","tCO2e"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,2.7854961899999999]
[null,2]

{"sheet":"Compilado Mensual","index":4,"n_rows":5,"n_cols":12,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10]]}
[]
[null,null,"RECUPERACIÓN DE GAS PARA APROVECHAMIENTO ",null,null,"REDUCCIÓN DE FUGAS FÍSICAS DE GEI EN SISTEMAS Y EQUIPOS",null,null,"MEDIDAS DE EFICACIA DE QUEMA EN LA OPERACIÓN Y DISEÑO DE TEAS",null,null,"TOTAL"]
[null,"                Emisiones\nMes/Año","Emisiones Totales \nLínea Base","Emisiones Proyecto Totales Consumo Combustibles","Reducción Total \nde Emisiones","Emisiones Totales \nLínea Base","Emisiones Proyecto \nTotales ","Reducción Total \nde Emisiones","Emisiones Totales \nLínea Base","Emisiones Proyecto \nTotales ","Reducción Total \nde Emisiones","Reducción de emisiones total-mes"]
[null,"2019-01-01",0,0,1,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"2019-02-01",0,0,6,null,null,null,2.7854961899999999,0,2.7854961899999999,8.7854961899999999]

{"sheet":"Datos Aprovechamiento_Mensual","index":5,"n_rows":5,"n_cols":16,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,11],[1,12,1,15]]}
[]
[null,null,null,"Gas recuperado",null,null,null,null,null,null,null,null,"Emisiones del proyecto"]
[null,"Mes/Año","Fuente","Volumen (por venteo o quema)","Gravedad específica","Fracción másica promedio de metano","Potencial de calentamiento global","Poder calorífico neto promedio","Fracción másica promedio de carbono","Energía generada","Factor de emisión","Eficiencia del generador","Tipo de combustible","Cantidad de combustible quemado","Poder calorífico neto promedio del combustible","Factor de emisión para el combustible"]
[null,"2019-01-01",null,null,null,null,null,null,null,"1","1",null,"","","",""]
[null,"2019-02-01",null,null,null,null,null,null,null,"2","3",null,"","","",""]

{"sheet":"Datos Fugas_Mensual","index":6,"n_rows":3,"n_cols":11,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,10]]}
[]
[null,null,null,"Fugas de gas"]
[null,"Mes/Año","Fuente","Potencial de calentamiento global","Fracción másica promedio de metano","Número Fuga","Factor de emisión","Tiempo de emisión","Tasa de Flujo de gas","Densidad de gas a condiciones estándar","Incertidumbre del método de medida de la rata de flujo"]

{"sheet":"Datos Tea_Mensual","index":7,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,7]]}
[]
[null,null,null,"Gas enviado a quema en tea"]
[null,"                Emisiones\nMes/Año","Fuente","Potencial de calentamiento global","Volumen de gas","Concentración de metano en gas","Eficiciencia inicial","Eficiciencia final"]
[null,"2019-02-01","1","1","23","3","0.9","0.98"]

{"sheet":"Gráfica de Tendencia","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Tabla 6-12","index":9,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Component – Service","Emission Factor \nkg gas/hr/component","Emission Factor\nton gas/hr/component",null,null,"Component – Service","Emission Factor \nkg gas/hr/component"]
["Seleccione","Seleccione",null,null,null,"Connectors – light oil",{"$f":"TEXT(VLOOKUP(F2,A2:B25,2,FALSE),\"0.00E+00\")","v":"2.10E-04"}]
["Valves – gas",4.4999999999999997E-3,4.4999999999999993E-6]
["Valves – heavy oil",8.3999999999999992E-6,8.3999999999999991E-9,null,null,"Meses"]
["Valves – light oil",2.5000000000000001E-3,2.5000000000000002E-6,null,null,"ENERO"]
["Valves – water/oil",9.7999999999999997E-5,9.7999999999999991E-8,null,null,"FEBRERO"]
["Connectors – gas",2.0000000000000001E-4,2.0000000000000002E-7,null,null,"MARZO"]
["Connectors – heavy oil",7.5000000000000002E-6,7.500000000000001E-9,null,null,"ABRIL"]
["Connectors – light oil",2.1000000000000001E-4,2.1E-7,null,null,"MAYO"]
["Connectors – water/oil",1.1E-4,1.1000000000000001E-7,null,null,"JUNIO"]
["Flanges – gas",3.8999999999999999E-4,3.8999999999999997E-7,null,null,"JULIO"]
["Flanges – heavy oil",3.9000000000000002E-7,3.9000000000000005E-10,null,null,"AGOSTO"]
["Flanges – light oil",1.1E-4,1.1000000000000001E-7,null,null,"SEPTIEMBRE"]
["Flanges – water/oil",2.9000000000000002E-6,2.9000000000000003E-9,null,null,"OCTUBRE"]
["Open-ended lines – gas",2E-3,1.9999999999999999E-6,null,null,"NOVIEMBRE"]
["Open-ended lines – heavy oil",1.3999999999999999E-4,1.3999999999999998E-7,null,null,"DICIEMBRE"]
["Open-ended lines – light oil",1.4E-3,1.3999999999999999E-6]
["Open-ended lines – water/oil",2.5000000000000001E-4,2.4999999999999999E-7]
["Pump seals – gas",2.3999999999999998E-3,2.3999999999999999E-6]
["Pump seals – heavy oil",1.2999999999999999E-2,1.2999999999999999E-5]
["Pump seals – water/oil",2.4000000000000001E-5,2.4E-8]
["Others – gas",8.8000000000000005E-3,8.8000000000000004E-6]
["Others – heavy oil",3.1999999999999999E-5,3.1999999999999995E-8]
["Others – light oil",7.4999999999999997E-3,7.4999999999999993E-6]
["Others – water/oil",1.4E-2,1.4E-5]
["Other Value"]